Connexion nomade VPN avec le client TunnelBlick sur MacOS

Pour vous connecter au datacenter de production de Poitiers POI-01, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Téléchargement de votre profil utilisateur VPN

Se connecter au portail VPN de SOS-Data/Factoria2.0 :https://vpnpoi1.sos-data.fr/auth/

Indiquer le nom d'utilisateur VPN envoyé par le support Technique.

Valider en cliquant sur le bouton Connexion.

Indiquer le mot de passe associé au nom d'utilisateur VPN.

Valider en cliquant sur le bouton OK.

Une fois connecté, une redirection automatique vers l'onglet Données Personnelles sera initiée.

Cliquer sur le lien nommé Profil VPN SSL pour clients mobile OpenVPN Connect (fichier unique .ovpn), pour télécharger le fichier de configuration.

Téléchargement du client TunnelBlick

Désormais, vous devez télécharger le logiciel de connexion TunnelBlick pour vous connecter au VPN du datacenter de Poitiers POI-01.

Télécharger TunnelBlick

Installation et configuration du client VPN TunnelBlick

Exécuter le fichier .DMG téléchargé à l'étape précédent.

Cliquer sur l'icône TunnelBlick pour installer le logiciel.

Si MacOS demande une confirmation, valider en cliquant sur Ouvrir.

Une fenêtre d’authentification pour autoriser l'installation du logiciel s'affiche :

Indiquer vos identifiants d’ouverture de votre session MacOS.

Valider en cliquant sur le bouton OK

La fenêtre Bienvenue sur Tunnelblick s'affiche :

Cliquer sur le bouton J'ai des fichiers de configuration.

Sur la nouvelle fenêtre Ajouter une configuration, cliquer sur le bouton ok.

Aller dans le dossier le dossier Téléchargement de votre profil MacOS.

Glisser le fichier de profil VPN, précédemment télécharger, et déposer le sur l'icône Tunnelblick de votre dossier Applications.

Une nouvelle fenêtre Installer la configuration pour tous les utilisateurs ? s'ouvre, cliquer le bouton Moi seulement.

Une fenêtre d’authentification pour autoriser l'import du profil VPN s'affiche :

Indiquer vos identifiants d’ouverture de votre session MacOS.

Valider en cliquant sur le bouton OK.

Ouvrir l’application Tunnelblick.

La fenêtre de configuration Tunnelblick s'affiche.

Sélectionner le profil dans le menu Configurations à gauche.

Puis, cliquer sur le bouton paramètres.

Vérifier que la case Router tout le trafic IPv4 à travers le VPN soit décoché.

Fermer la fenêtre.

Connexion au datacenter de Poitiers **POI-01**

Cliquer sur l'icône Tunnelblick en haut à droit de l'écran.

Sélectionner Connecter à vpnpoi1.sos-data.fr.

La fenêtre Tunneblick nécessite un nom d'utilisateur s'ouvre :

Dans le champs Nom d'utilisateur, indiquer le nom d’utilisateur du profil VPN, et cocher la case Enregitrer dans le Trousseau d'accès.

Dans le champs Mot de passe, indiquer le mot de passe associé à l'utilisateur, et cocher la case Enregitrer dans le Trousseau d'accès.

Valider en cliquant sur le bouton OK.

Si la connexion est bien valide, l'icône Tunnelblick devient blanche.